Asennettu muistikortille uusin versio Raspbian käyttöjärjestelmästä graafisella työpöydällä. Versio, joka on julkaistu 2018-11-13. Asennus onnistui lataamalla Rasbianin image tiedosto virallisilta sivuilta ja kirjoittamalla se Etcher-ohjelman avulla SD-kortille.

Wlan-yhteyden käyttöönottaminen

1. Ajatteu komento **sudo raspi-config,** jolla avautuu raspberryn asetuksien asetusohjelma.
2. Määritetty käyttäjän pi uudeksi salasanaksi **iotkurssinpasssana** (Huomaa 3 perttäistä s-kirjainta!)
3. Määritetty